등록번호	방송팀-		사 원	팀 장		부 장	상임이사	이 사 장
등록일자	2011. 5. .
결재일자	2011. 5. .
공개구분	공 개
			협 조		경영지원부장 : 기획예산팀장 : 총무회계팀장 :

영상시스템 진단 결과 보고

경 주 부

(방송팀)

영상 시스템 진단 결과 보고

방송 영상시스템의 진단 결과에 따른 시스템의 유지보수 및 교체로 안정적인 경륜방송 운영을 하고자 함

Ⅰ.		진단 배경

□ 방송 영상 시스템 장애발생(11.04.16 스위처 장애발생) 및 방송      장비 생산 중단에  따른 부품 수급 어려움

□ 방송장비 노후화에 따른 지속적인 고장으로 비상인력운영 등 업무   효율저하

□ 향후 전문업체의 방송 영상시스템진단 결과로 방송시스템 관리 운영      기초 자료 활용

Ⅱ.		진단 개요

□ 진단 기간 : 2011. 5. 11 ～ 5. 15

□ 진단 업체 : (주) SBS 아트텍 (경기도 일산)

□ 진단 대상 장비

⇒ 스위쳐, R/S(라우터 스위처), 컨버터(신호변환장치), VDA(신호 분배기)

장치렉 외(패치, 탈리, 데스크 등)

⇒ 카메라, CG 장비(스틸파일 장비)

⇒ VCR

⇒ 모니터

□ 업체 진단 결과

□ 장비별 개선방안                              (금액:백만)

장비명		개 선 방 안	비 고	소요예산
1	Switch-er	경륜방송의 특성상 생방송을 주로 이루어지는 시스템에서는 현 스위쳐를 유지하는 것은 바람직하지 않으며 예비 시스템의 확보와 HD 대응 시스템으로의 교체가 시급함. 추후 3ME +3ME 또는 3ME +2ME로 구성 권장	3ME +3ME	600
			3ME +2ME	500
2	컨버터, 분배기	현재 사용중인 컨버터는 신호의 종류별 분리가 되게 구성하고, 유지보수에 체계적으로 대응하며, 주요장비의 교체시 입,출력의 확장등으로 추가구성이 필요함.	컨버터 (25대)	250
			분배기 (40대)	100
3	라우터 스위쳐 (R/S)	현재 32 X 32 스위쳐로 구성이 되어 있으나 입출력 포트의 부족, 사용에 제한이 있어 64 X 64 스위쳐로 교체하며, 교체로 인하여 부족한 VDA, 컨버터, 패치 등 신규 구매가 같이 이루어져야함	64 x 64	100
4	장치렉 외	스위쳐 교체시 필요한 일부 장비(패치, 탈리 시스템)등의 추가구성이 필요하며 스위쳐 교체시 스위처 컨트롤 판넬의 사이즈를 고려한 콘솔 데스크의 교체가 필요하며, 또한 장치렉은 현재 렉의 공간이 협소하여 장비장착 케이블 결선등의 어려움이 있으므로 사이즈 900렉으로 교체를 권장함.	장치렉, 데스크, 전원공급장치	240
5	카메라	현재 SD급의 카메라들로 구성이 되어 있으며 사용 환경에서는 별 무리 없이 사용 가능함. 그러나 추세가 HD급의 카메라로 변화가 이루어 지고 있으므로 추후 장비의 교체시 HD급의 동종 카메라로 교체가 이루어져야 함. 예비로 현 장비 운영도 가능할것으로 사료됨.	EFP (4대)	1.000
6	CG	현 상황에서는 이상없이 사용이 가능하며, 다만. S/F 시스템이 한 대로 유지되는데 두 대 이상 주, 예비 구성이 되어야하고, CG는 현재 삼중화로 운영에 무리는 없으나, 지속적인 S/W 업그레이드가 필요하며 추후 HD시스템으로 전환 시 본체교체 필요.	CG (3대)	130
			S/F (2대)	40
7	VCR	현 사용하고 있는 VCR은 HD시그널은 사용을 하지 못함. HD VCR로의 전환 또는 아카이브 시스템을 교체 필요. 아카이브 시스템은 업무환경, 컨텐츠의 양, 네트워크 환경 등을 고려하여 비용을 산출하여야 함으로, 예상비용에 가감이 있을 수 있음.	HD VCR (10대)	880
			아카이브	1,300
8	모니터	24", 17" 모니터는 내구연한 기간이 남아있으나 아나로그 모니터로 구성이 이뤄진 관계로 추후 타 방송장비의 HD장비로 교체시 교체 또는 업그레이드 하여야 HD시그널의 고화질 모니터링이 가능함. HD 수신용으로 PGM, PVW 모니터는 스위처 교체시 우선 교체를 권장한다.	24“(2대)	8
			17“(40대)	130
9	유지보수	네트워크관리는 일부장비의 기본적인 에러 체크 용도로 사용되므로 전체시스템의 유지관리는 한계가 있어보이며, 외부 전문업체를 통한 정기적인 유지보수를 권장함. (1주일 4일 1인 기준)	네크워크 관리
			외부용역	150

※ 상세 내역은 첨부물 “방송영상시스템 진단결과” 참조

□ 장비별 검토내용

장비명	품 명	구입 년도	내용 연수	검 토 내 용
Switcher	Digital VMU 2CH SW	2000.10	10년	. 주Switcher . 11년째 사용 . 제품단종 . 2011년 교체 . 예산: 2011년 추경
	Editing Control System	2002.8	10년	. 백업Switcher . 9년째 사용 . 제품단종, . 주Switcher교체로 동시교체 . 예산: 2011년 추경
컨버터	A/D, D/A Conveter 외 2종	2000.10	9년	. 아날로그신호의 디지털 신호 변환 . 11년째 사용제품 . 제품단종 . 2011년 교체 . 예산: 2011년 추경
	IQ Modular Enclosure	2010.10	9년	. 디지털 오디오 변환 및 Mux . 2년째 사용제품 . 제품생산 . 100% 활용가능
	A/D D/A Conveter 외 1종	2010.10	9년	. 시그널 분배 및 변환장비 . 2년째 사용제품 . 제품생산 . 100% 활용가능
분배기	Analog VEDA	2000.10	9년	. 비디오신호 분배기 . 11년째 사용 . 제품생산 . 디지털로는 사용불가 . 2011년 교체 . 예산: 2011년 추경
라우터 스위쳐	32x32 Digital Video Switcher	2000.10	10년	. 영상신호 제어 . 11년째 사용 . 제품단종 . 2011년 교체 . 예산: 2011년 추경
	RCP Panel	2000.10	10년	. 영상신호 제어 판넬 . 11년째 사용 . 제품단종 . 업그레이드 활용
	12x12 Router Switcher	2000.10	10년	. Audio Video신호의 통합 절체 . 11년째 사용 . 제품단종 . 보조 장비로 활용
	라우터 컨트롤러 X-Y	2000.10	10년	. Audio Video신호의 통합 절체 . 11년째 사용 . 제품단종 . 라우터업그레이드시 동일 장비로 교체되면 100%활용가능
장치렉 외	Videp Patch Panel	2000.10	10년	. 영상신호의 절체 . 11년째 사용 . 제품생산 . 주기적인 교체 또는 보수 (방송사에서도 소모품으로 사용하고 있음) . 2011년 교체 . 예산 : 2011년 추경
	Video Tally Control Unit System	2000.10	10년	. 송출영상신호의 램프 표출 . 11년째 사용 . 제품생산 . 스위쳐의 추가구성시 추가 . 2011년 추가 구입
장치렉 외	Digital SYNC Generator	2000.10	10년	. 송출영상신호의 램프 표출 . 11년째 사용 . 제품생산 . 아웃보드 추가로 100% 재활용 가능
	Clock Generator	2000.10	10년	. 송출영상신호의 램프 표출 . 11년째 사용 . 제품생산 . 향후 장비 업그레이드시 재활용 가능
카메라	중계카메라 외 2종	2000.10	10년	. 경륜실황 방송 중계 . 11년째 사용 . 제품단종 . HD교체전까지는 사용가능 향후 HD전환시 교체 고려
	중계카메라 PAN TILT 컨트롤러	2000.10	10년	. 카메라의 원격조정 . 11년째 사용 . 제품단종 . 유지보수가능 . 향후 단종에 따른 교체도 필요
CG	Computer Graphic(CG)	2006.10	6년	. 그래픽영상 제작 및 송출 . 5년째 사용 . 제품생산 . 향후 HD전환시 교체 필요
	Digital Still File System	2006.10	6년	. 그래픽영상 송출 . 5년째 사용 . 제품단종 . 이중화 구성이 필요 . 2012년도 이중화 구성 필요
VCR	Studio VCR	2000.10	7년	. 영상재생 및 녹화 . 11년째 사용 . 제품단종 . 향후 HD전환시 교체 필요
	BETACAM VCR	2000.10	7년	. 영상재생 및 녹화 . 11년째 사용 . 향후 HD전환시 교체 필요
	SD VCR	2008.10	7년	. 실황 영상재생 및 녹화 . 3년째 사용 . SD녹화시 사용 가능
	Slow Motion Controller	2000.10	10년	. 영상재생 및 녹화 . 11년째 사용 . 제품단종 . 향후 교체 필요
모니터	Line Monitor	2009.10	6년	. 영상표출 . 2년째 사용 . 제품생산 . 향후 HD전환시 보완필요

※ 내용연수는 나라장터 기준.

□ 총  평

1. 전반적인 장비 상태는 양호 하나 메인 스위쳐 등 주요 장비의         예비 확보가 시급한 상태.

⇒예비 확보가 시급한 메인 스위쳐와 R/S 스위쳐(라우터스위쳐)를               한 단계 이상 상급장비로 교체하며, 스위처 교체로 인한 입출력               포트의 부족분을 해결하기 위한 분배기, A/D․D/A컨버터,              패치 등의 신규 설비가 이루어지도록 하여야 함.

설명> 스위쳐 등 주요 장비의 예비가 필요하고 장비 교체 등 확장 부분의         시스템 신규 설치가 필요

2. 신호 계통의 단순화 및 비상 방송 시 운영이 용이하도록 개선 및           교체가 시급함.

⇒한 대의 컨버터, VDA 프레임에 여러 개의 컨버터, 분배기, 등의          모듈이 동시에 장착이 되어있어서 유지 보수 등 불편을          초래하며 분산되어있는 같은 종류의 시그널 등을 일원화하여           운영이 용이하도록 기능별 분할이 되어야 하며, 일부 노후 된           장비의 교체가 이뤄져야함. 또한 스위처 교체로 인한 부족분의           컨버터, 분배기 역시 추가 구매가 되어야함.

설명> 같은 신호를 일원화 관리하여 비상상황 대처 등 운영 효율을 높이고 노후 장비의          교체가 필요

3. 장애 발생 장비의 HD 방송 장비로 교체 필요.

⇒내용연한을 넘긴 장비들이 많아 노후화로 인한 장비의 장애가          예상되며, 고장 장비의 교체 시 HD시스템으로 교체를 권장하며,          이것은 현 추세의 방송환경이 HD시스템으로 전환이 되어가는          변화의 과정에 있고 또 장비부품의 수급이 용이성이 있기 때문임.

Ⅲ.		건 의

□ 영상 최종 송출 장비(Switcher)의 장애 발생(11.04.16 )에 따른         교체(2011년 교체 )

□ 주요 장비의 교체(Switcher)에 따름과 연결시스템의 노후화 및

향후 영상장비 수용을 위한 기반 마련으로 교체(2011년 교체)

⇒ R/S(라우터스위쳐), 컨버터(신호변환장치), VDA(신호분배장치) 등            장비 간 연결 시스템

□ 카메라 및 CG(S/F 예비확보) 교체(2012년)

□ 영상 재생/녹화 장비의 HD VCR 교체 또는 네트워크 아카이브        시스템 신규 구축 교체(2013년)

□ 영상 모니터 등 지속적인 노후 시스템 교체를 통한 안정적이고        고화질 방송 서비스 제공(2014년)

⇒ 2014년 방송 영상시스템 전반적인 교체 완료

Ⅳ.		기대효과

□ 노후 장비 교체로 부품 수급 등 장비 관리 효율성 제고

□ 안정적이고 고화질의 방송 서비스 제공을 통한 고객신뢰도 향상

□ 방송 환경 변화에 따른 HD 방송 기반 마련

Ⅴ.		행정사항

□ 구입 설치에 따른 세부계획 별도 수립

□ 사업예산 확보 (기획예산팀)

□ 계약 진행 (총무회계팀)

첨 부 : 1. 영상시스템 장비별 교체시기 요약 1부.

2. 방송영상시스템 진단결과 1부. 끝.

□ 영상시스템 장비별 교체시기 요약     (금액:백만,부가세 별도)

장비명	품 명	교체시기	수량	소요예산
Switcher	Digital VMU 2CH SW	. 2011년 교체	1대	600
	Editing Control System	. 2011년 교체	1대
컨버터	A/D, D/A Conveter 외 2종	. 2011년 교체	25대	250
	IQ Modular Enclosure	. 활용가능
	A/D D/A Conveter 외 1종	. 활용가능
분배기	Analog VEDA	. 2011년 교체	40대	100
라우터 스위쳐	32x32 Digital Video Switcher	. 2011년 교체 (64x64) . 기존은 예비로 활용	1대	100
	RCP Panel	. Upgrade 활용(32x32활용시)
	12x12 Router Switcher	. 보조장비로 활용( “ )
	라우터 컨트롤러 X-Y	. 라우터업그레이드시 동일 장비로 교체시 활용가능
장치렉 외	Videp Patch Panel	. 2011년 교체	1식	240
	Video Tally Control Unit System	. 2011년 추가 구입
	Digital SYNC Generator	. 아웃보드 추가로 재활용 가능
	Clock Generator	. 재활용 가능
카메라	중계카메라 외 2종	. 2012년 HD전환시 교체 고려	4대	1,000
	중계카메라 PAN TILT 컨트롤러	. 향후 단종에 따른 교체 필요
CG	Computer Graphic(CG)	. 2012년 HD전환시 교체필요	3대	130
	Digital Still File System	. 2012년 이중화 구성 필요	2대	40
VCR	Studio VCR	. 2013년 HD전환시 교체필요	10대	880 (아카이브 로 구성시 는 1,300)
	BETACAM VCR	. 향후 HD전환시 교체필요
	SD VCR	. SD녹화시 사용 가능
	Slow Motion Controller	. 향후 교체 필요
모니터	Line Monitor	. 2014년 HD전환시 보완필요	42대	210